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	一、工程概况
1、工程名称：银湖马塘桥地块配套道路工程-交通安全设施工程
2、建设单位：杭州富阳开发区基础设施建设有限公司
3、工程地点：银湖马塘桥地块
4、工程规模及内容：本工程位于银湖马塘桥地块，技术标准采用《城市道路工程技术规范》(GB51286-2018)，高渠路按双向六车道城市主干路（结合市政配套），全路按设计速度60km/h标准建设、富祥路按双向六车道城市次干路（结合市政配套），全路按设计速度50km/h标准建设。本次主要工程内容为道路标志标线工程等。
二、工程范围
工程范围：本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。
三、编制依据
1、银湖马塘桥地块配套道路工程-交通安全设施工程的施工图纸。
2、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

3、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）。

4、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）。
5、《杭州造价信息》2022年第2期、《浙江造价信息》2022年第2期，无信息价可参考市场价 。
6、人工费按杭州市建设工程造价和投资管理办公室[2012]3号文件，2022年2月份杭州市建设工程人工信息价。

7、现行相关文件、解释及法律法规等。
四、工程质量、工期
工程质量、工期：见本工程招标文件。
五、取费标准

1、本工程标志标线管理费按市政土建工程中值17.04%计取，利润按市政土建工程中值9.99%计取。
2、规费标志标线按费率18.75%计取；税金按费率9%计取。
六、编制说明

1、土方按三类土考虑，外运运距按12km考虑。
2、混凝土按商品混凝土考虑，砂浆按预拌砂浆考虑。

3、热熔标线按一次常温、一次热熔考虑。

4、反光膜按IV类考虑。

5、标志板厚度均按3mm考虑。

6、标志板背面公益广告不计入本次工程。

7、箭头均按6m长考虑。

8、分道标杆横梁18m长为3根，15m长为2根计入。

9、强弱电预埋管道由路灯公司及管道公司负责实施，不计入本次预算。

10、明确1500m光纤内，其中900m光纤为24芯单模光缆（GYTY53-24B1），该光缆主要用在高渠路；其中600米光纤为12芯单模光缆（GYTY53-12B1），该光缆主要放在富祥路。

11、本工程工程量按实结算。

七、其他说明。
各投标单位应根据施工图纸自行组织现场踏勘，并结合本工程量清单报全综合单价，清单描述不足但设计有明确要求或属于施工规范要求的以及法律法规规定的强制性内容均应考虑到报价中，中标后不得调整。
八、本工程预算造价为110.4894万元。


