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	一、工程概况：

本工程为双桥社区居民委员会办公室装修工程，工程概况：原建筑为杭州双桥云谷XH0206-08地块拆迁安置房项目，项目位于杭州市西湖区。

本工程位于32#楼，主要功能为社区服务用房。建筑类别：二类多层；耐火等级：二级。

施工现场实际情况由施工单位自行踏勘现场确定。

二、工程招标范围：

本次工程量清单及设计图范围内的内容（本说明及招标文件另行注明不计入的除外）。

三、工程量清单编制依据：

1、杭州合社建筑设计工程有限公司；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。 

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

5、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号)；

6、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和解释；

四、工程质量、工期、施工、材料要求：详见招标文件及设计图纸。 
五、取费标准：安全文明施工基本费、企业管理费、规费及税金等报价要求。
1、投标报价时，企业管理费报价不得低于 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）以及杭建招标造价中心【2021】84号文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，具体如下（已包含安全生产责任保险费率，请投标人在投标报价中综合考虑）： 
（1）装修工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于2.274%。

（2）安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于3.258%。
2、投标报价时，安全文明施工基本费（包括疫情常态化防控及智慧工地费用）不得低于《浙江省建设工程计价规则》及浙建建函〔2025〕320 号规定的相应下限费率报价，具体如下：

（1）装修工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于6.43%。

（2）安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于7.99%。
3、建设工程规费投标报价不得低于按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的相应费率报价的30%，具体如下：

（1）装修工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于8.376%。

（2）安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于9.189%。
4、税金按浙建建发【2019】92号文的规定报价，费用不得竞争，具体如下：

取费基数为“税前工程造价”，费率为9%。

六、其他项目费

本工程暂列金额0万元（含税），其中：
（1）标化工地暂列金额：0 万元（含税）。

（2）优质工程暂列金额：  0  元。

（3）其他暂列金额：  0   元。

暂估价：无。
计日工：无。
施工总承包服务费：无。
七、其他说明：

工程量清单中项目特征描述未详细描述处，请投标人结合施工图综合报价。
投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价.。
工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。
本工程量清单项目名称中未全部注明有关技术指标与参数，投标单位应结合设计施工图及相关规范的有关规定，并考虑各种非不可抗力风险因素进行报价；
土石方（包括淤泥、渣土）外运运距投标人自行考虑，弃土地点须经业主方和有关部门认可，中标后须到相关部门办理相关手续。具体根据“《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联[2025]1号）”、“《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单和报价口径的通知》”的要求。土石方（包括淤泥、渣土）综合单价包括挖、装、外运、卸、市容环境及土石方（包括淤泥、渣土）处置等有关发生的一切费用；以上单价不因运距、人工单价、交通拥堵的车辆运输机械降效系数等一切因素的变化而调整。土方类别综合考虑，包括：淤泥、泥浆、建筑渣土、砌体、原有道路、侧石、砖砌体、砼、钢筋砼的拆除、原有地基处理、以及树根挖除清理、原档墙拆除等。
需要进行土方外运的工程项目，中标的施工企业须在合同签订前向招标人提供渣土消纳的有效合同。符合杭州市建委《关于工程渣土处置相关事项的通知》。
本清单中钢筋工程量按设计图示尺寸计算，投标报价中应充分考虑图纸、施工方案、技术规范所要求的搭接及各类损耗，今后结算按设计图示尺寸计算。
投标人应自行踏勘现场，制定贴切实际的施工方案，充分考虑施工人员、机械及材料进场及运输方式，相关措施及费用应计入报价中。
因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标单位自行负责，投标单位因自备发电机，其费用计入措施项目费。
投标单位应结合当地气候条件和现场情况，将防台、防汛、排洪计入措施项目费。
为完成本工程所必须的所有项目、或在工程实施过程中由行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应视作为一个有经验的承包人对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目或相应的金额计入投标总价，并不再得到额外的结算和支付；
以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素
招标人不提供项目部场地及材料临时堆放场地，所涉及的土地借用、复耕等事项由投标人自行解决，所发生的费用由投标人自行考虑计入组织措施费，中标后不做调整

本工程场地比较紧张，临时设施由施工单位自行解决，可能存在的二次迁移及需借地另行搭设，投标单位自行踏勘现场考虑报价，计入施工组织措施费，中标后不做调整。
工程施工时，投标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物，电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全围护措施，同时考虑周边建筑物是否设置应力释放孔、围护措施等由投标人在措施费中自行考虑。
投标单位的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题（工地临时变压器等）、确定社会交通组织方案等，注重市容市貌，绿化协调，制定详细的保证措施在施工中予以实施，并做好与相关单位的关系处理，由此所发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总额价中，招标人不另行支付。

投标人必须对施工现场进行踏勘，了解现场情况（现场位置、地形地貌、现场交通情况、临时道路、公共道路进出口、存储空间、装卸限制、用水用电接入点、排水组织）等可见事宜与图纸清单有差异的，以踏勘实际情况为准。任何因忽视或误解施工现场情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。

为确保本工程建设质量，招标人将通过科学的质量检测手段来加强工程质量管理，关键工序的检测试验承包方式须提前通知招标人，经过招标人委托的权威检测单位，并依据设计和规范要求检测质量合格，才允许进入下道工序。承包人须积极配合招标人的检测工作，为招标人的检测提供便利条件，否则招标人有权采取返工、拒绝验收、增加质量保修金额度、延长保修期等惩罚措施进行处理。以上配合检测产生的费用由投标人自行考虑计入措施费用。

分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。

投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合招标文件、技术规范和现场勘察情况确定。其中清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

以上措施项目费由投标人自行考虑其子目可补充，投标人若无计列，均视作已包含在其它措施项目费用中。

本清单请各投标人结合施工图纸及规范报价。


