
编 制 说 明

工程名称：龙浦街73号装修工程                                                                                 
	一、工程概况
1、工程名称：龙浦街73号装修工程
2、工程地点：杭州市富阳区
3、工程规模及内容：本工程位于杭州市富阳区富春街道，主要工程内容为：老楼加固，原装修拆除后重新装修，水电安装等。
二、招标范围
招标范围：本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。
三、编制依据
1、龙浦街73号装修工程的图纸。
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

5、《浙江省建筑工程加固预算定额》（2010版）。
6、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

7、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）。
8、《杭州造价信息》2022年第7期富阳信息价、《浙江造价信息》2022年第7期及市场询价。
9、人工费按杭州市建设工程造价和投资管理办公室[2012]3号文件，2022年第7期杭州市建设工程人工信息价。

10、相关文件、解释及法律法规等。
四、工程质量、工期
工程质量、工期：见本工程招标文件。
五、取费标准

1、本工程管理费、利润装修部分按单独装饰工程中值计取，加固部分按单独加固工程中值计取，市政工程按市政道路中值计取，安装部分按水电暖通工程中值计取。

2、规费装修部分按单独装饰工程27.92%计取，加固部分按单独加固工程27.92%计取，市政部分按市政道路工程18.75%计取，安装部分按水电暖通工程30.63%计取，税金按费率9%计取。
六、编制说明

1、室外水泥地面拆除厚度暂按100mm计入。

2、室外围墙高度暂按2000mm计入。

3、材料表中米色花岗岩品种为20mm厚黄金麻（光面），灰色花岗岩品种为20mm厚芝麻灰（光面）。

4、成品定制门卫铝蜂窝生态套装门。

5、强电部分混凝土结构暗配钢管SC100不计入本次工程中，最终按实计算。

6、弱电部分层门卫处预留2*UTP Cat6/SC25用于后期道闸接线暂定30m,具连接方式由专业厂家深。
7、弱电部分投影仪不计入本工程中。

8、给排水部分污水管至外墙皮1.5m处。

9、本工程混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆。

10、室外地坪市政管网开挖暂按50m2计入。

11、监控室内部分由专业厂家深化，不计入本工程范围。

12、建筑垃圾外运按90元/m3考虑；
七、暂定价

八、其他说明

1、各投标单位应根据施工图纸自行组织现场踏勘，并结合本工程量清单报全综合单价，清单描述不足但设计有明确要求或属于施工规范要求的以及法律法规规定的强制性内容均应考虑到报价中，中标后不得调整。

九、本工程预算造价为185.4550万元。


