报价明细表

	一楼茶水间

	序号
	货物名称
	品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	备注（如果有）



	1
	吊柜（颜色可选）
	
	2800+2240*350*600 
	1套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。
2、封边：2mmPVC封边条。
3、胶水：采用绿色环保胶水 。                                                                                                                                                                                                                                                                        4、五金：三合一连接件。 

	2
	矮柜（颜色可选） 
	
	2800+2240*600*850 
	1组
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。
2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                   3、胶水：采用绿色环保胶水 。
4、五金：三合一连接件。                                                                                                        5、台面：人造大理石 ，水槽、水龙头。

	研讨室一

	3
	会议桌（胡桃木）
	
	4200*1400*750
	1套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                       3、全新的隐藏式轨道插座槽，可灵活增加插座。                             4、胶水：采用绿色环保胶水 。                                           5、五金：三合一连接件。 

	4
	会议椅（黑色）
	
	640*620*1040
	16只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：65%/25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：尼龙+玻璃纤维注塑 3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：T型黑色固定扶手                                              5、坐垫：定型海绵，带装饰坐壳

6、脚架：2.0壁厚25#钢管电镀弓形架。最大承重300斤。

	研讨室二

	5
	会议桌（胡桃木）
	
	4200*1400*750
	1套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                       3、全新的隐藏式轨道插座槽，可灵活增加插座。                             4、胶水：采用绿色环保胶水 。                                           5、五金：三合一连接件。 

	6
	会议椅（黑色）
	
	640*620*1040
	33只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：65%/25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：尼龙+玻璃纤维注塑 3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计。

4、扶手：T型黑色固定扶手                                              5、坐垫：定型海绵，带装饰坐壳

6、脚架：2.0壁厚25#钢管电镀弓形架。最大承重300斤。

	运维办公室

	7
	办公桌（颜色可选）
	
	1400*700*1050
	6套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                              3、桌上屏风铝合金支架。                                                        4、5、五金：三合一连接件。               

5、钢架：磨砂喷塑“门”字钢架，采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

6、含柜子。

	8
	会议椅（黑色）
	
	640*620*1100
	6只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：65%/25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：尼龙+玻璃纤维注塑  3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                      

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚  

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	9
	沙发（深灰色）
	
	1900*800*850
	1只
	
	
	面料：进口西皮。

内框：东北松木，含水率≤12%

蛇形弹簧：高强度蛇形弹簧，扭矩范围为26-270000N·M，两半轴允许相对径向位移为0.5-3mm，轴向位移4-20mm，角位移1°15'

泡绵：环保泡棉，软硬适中。

	10
	茶几（白色台面+黑色框架）
	
	1200*600*450
	1只
	
	
	1、台面火烧石。                                                                                                                                                                                                         2、钢架：黑色磨砂喷塑钢架，采用1.0MM厚宝钢一级冷轧钢板。  

	11
	文件柜（颜色可选）
	
	800*400*2000
	8套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。

	大厅休息区

	12
	休息椅（咖啡色）
	
	840*880*830
	6只
	
	
	1.海绵：优质高回弹密度定型海绵，实测不低于50密度。

2.优质进口阻燃皮绒布：甲醛含量C类≤300mg/kg。

3.胶粘剂：采用水基型胶粘剂。

4.成型胶合板：四年桉木夹板，厚度不低于1.2CM。  

5.框架2.0厚框架。

	13
	茶几（茶色） 
	
	750*360 
	2只
	
	
	1.底座:一体式加厚玻璃的，玻璃厚度达10mm。

2.台面:3C认证钢化玻璃的，厚度是5mm,防烫防高温的。

3.中间黑色部分:碳素钢喷砂镀金。

	会议室

	14
	条形桌（颜色可选）
	
	1200*600*750 
	20只 
	
	
	1.板材：采用E0级绿色环保生态板

2.PVC封边条：采用封边条，2MM厚度

3.胶水：采用绿色环保胶水。                   

4.钢脚：采用钢管，壁厚>=1.2MM，钢管焊接用二氧化碳气体保护焊，表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。

	15
	培训椅（黑色）
	
	490*540*930 
	40只
	
	
	1.材料：椅背为条纹网，坐垫为优质网布。                                 

2.海绵：优质高回弹密度定型海绵，实测不低于50密度。

3.胶粘剂：采用水基型胶粘剂。

4.成型胶合板：四年桉木夹板，厚度不低于1.2CM。

5.椅架：采用19*32腰鼓管，壁厚≥1.5mm，过盐雾测试。

6.椅背：采用全新PP+纤维铝合金结构受力稳定，内隐式后仰结构。

	二楼

	16
	吊柜（颜色可选）
	
	2800+2240*350*600
	1套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。

3、胶水：采用绿色环保胶水 。                                                                                                                                                                                                                                                                        4、五金：三合一连接件。

	17
	矮柜（颜色可选） 
	
	2800+2240*600*850
	1组
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。

3、胶水：采用绿色环保胶水 。                                                                                                                                                                                                                                                                        4、五金：三合一连接件。                                                                                                        5、台面：人造大理石 ，水槽、水龙头。

	P1办公室

	18
	办公桌（颜色可选）
	
	1800*800*750
	3套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。

3、胶水：采用绿色环保胶水 。

4、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

5、五金：三合一连接件。

6、含柜子。

	19
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1200
	3只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	20
	文件柜（颜色可选）
	
	800*400*2000
	3只
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。

	P2办公室

	21
	办公桌（颜色可选）
	
	1800*800*750
	3套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。               

4、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

5、五金：三合一连接件。

6、含柜子。

	22
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1200
	3只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	23
	文件柜（颜色可选）
	
	800*400*2000
	3只
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。

	P3办公室

	24
	办公桌（颜色可选）
	
	1800*800*750
	2套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。               

4、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

5、五金：三合一连接件。

6、含柜子。

	25
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1200
	2只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	26
	文件柜（颜色可选）
	
	800*400*2000
	3只
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。

	P4办公室

	27
	办公桌（颜色可选）
	
	1800*800*750
	2套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。               

4、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

5、五金：三合一连接件。

6、含柜子。

	28
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1200
	2只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	29
	文件柜（颜色可选）
	
	800*400*2000
	3只
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。

	学生办公区1

	30
	办公桌（颜色可选）
	
	1400*700*1050
	12套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                               3、桌上屏风铝合金支架。                                                        4、五金：三合一连接件。              

5、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

6、含柜子。

	31
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1100
	12只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	学生办公区2

	32
	办公桌（颜色可选）
	
	1400*700*1050
	16套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                               3、桌上屏风铝合金支架。                                                        4、五金：三合一连接件。              

5、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

6、含柜子。

	33
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1100
	16只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	学生办公区3

	34
	办公桌（颜色可选）
	
	1400*700*1050
	8套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                               3、桌上屏风铝合金支架。                                                        4、五金：三合一连接件。              

5、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

6、含柜子。

	35
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1100
	8只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	36
	文件柜（颜色可选）
	
	800*400*2000
	14套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。

	科研办公室

	37
	办公桌（颜色可选）
	
	1400*700*1050
	10套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                               3、桌上屏风铝合金支架。                                                        4、五金：三合一连接件。              

5、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

6、含柜子。

	38
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1100
	10只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。
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	洽谈桌（颜色可选）
	
	800*750
	1只
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。

3、桌脚采用2.0圆管，底部圆形10毫米铁盘，经酸洗磷化防锈处理，电镀表面。

	40
	洽谈椅（黑色）
	
	640*620*1040
	4只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：65%/25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：T型黑色固定扶手                       

5、坐垫：定型海绵，带装饰坐壳

6、脚架：2.0壁厚25#钢管电镀弓形架。最大承重300斤。

	左下P1
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	办公桌（颜色可选）
	
	1800*800*750  
	3套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                        3、 五金：三合一连接件。               

4、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

5、含柜子。
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	办公椅（黑色）
	
	640*620*1200 
	3只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。

	43
	文件柜（颜色可选）
	
	800*400*2000
	3只
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。

	左下P1助理
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	办公桌（颜色可选）
	
	1400*700*1050
	12套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                               3、桌上屏风铝合金支架。                                                        4、五金：三合一连接件。              

5、钢架：采用1.5MM厚宝钢一级冷轧钢板。

6、含柜子。

	45
	办公椅（黑色）
	
	640*620*1100
	12只
	
	
	1、阻燃布料：甲醛含量C类≤300mg/kg。

2、阻燃海绵：25%压陷比≥2.7，密度≥45KG/m³。背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑 

3、配件，一体成型，椅背符合人体工学设计

4、扶手：黑色2D升降扶手                       

5、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳

6、底盘：一档带尾原位锁定同步倾仰底盘，带有倾仰功能                                                7、气杆：85沉40优质黑色三级气压棒

8、椅脚：高强度340#黑色尼龙脚，一次成型五星脚   

9、轮子：60黑色PU脚轮，最大承重300斤。
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	文件柜（颜色可选）
	
	800*400*2000
	6套
	
	
	1、基材：采用双面贴面板，符合欧洲E0级环保标准。

2、封边：2mmPVC封边条。                                                                                                                                                                                                                                                      3、五金：三合一连接件。

	一层报告厅
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	活动隔断
	
	
	21.90m2
	
	
	1、隔音系数：32dB
2、隔断厚度：65mm
3、隔断密度：每平方重量：28KG
4、轨道荷载：每米273.3KG，高度7CM,上端宽度9CM,下端宽度11CM。
5、边框及轨道材质及颜色：轨道和边框材料均为6063-T5型铝型材，可以进行喷涂颜色
6、固定方式：上下伸缩固定方式，胶条密封方式，上下虚位2.5CM,钢制把手
7、承重方式：顶部承重。提供轨道：6063-T5型铝型材，滚珠轴承滑轮材质：吊轮白色部分材质为进口材料聚四氟，外配加固钢圈
8、与结构连接方式：镀锌膨胀丝规格：ф10，镀锌角铁龙骨规格：4号
9、保温棉：厚度：6.5-8.5mm(单层），材质规格：隔音棉
10、面板：基板9mm密度板，提供防火性能：E1级
11、饰面板：免漆板
12、隔断与墙体连接构造：头板及尾板：型材和胶条材质规格：6063-T5型铝型材、三元乙丙胶条，内部框架结构龙骨为4CM*4CM方管制作，五金件伸缩器
13、隔断之间的连接构造与隔断顶部和底部密封：胶条和型材材质：6063-T5型铝型材、三元乙丙胶条

	一楼会议室
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	移动智慧屏
	
	
	3台
	
	
	1.名称:98 英寸移动智慧屏
2.类别:含支架、配套接插件、线缆等
3.型号、规格：①音视频模块集成
②防眩光钢化玻璃&高雾度 OC，显示更清晰
③4K 超高清显示，支持全通道 4K UI
④USB3.0，支持随通道切换
⑤支持板全功能 USB Type-C (支持 65W 充电)
⑥支持无线传屏功能
⑦±1mm高精度红外触控，≤3mm书写高度
⑧支持Wi-Fi6，双频2.4G/5G，AP+STA工作模式
⑨支持80PIN 标准接口超薄OPS (30mm厚)
⑩待机状态下，HDMI/RS232 通道/网络信号输入智能唤醒
⑪支持一网通，安卓和OPS 千兆网络
⑫支持网络共享，外接设备连接Type-C/TOUCH接口后共享大屏有线网络
⑬内置4800 万广角自动对焦摄像头，支持安卓4K拍照&视频等
⑭内置麦，支持智能降噪
⑮支持2.1 声道，低音背出发声
移动支架
①.高度调节行程：0-430mm
②.高度调节方式：螺丝锁定调整
③.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子）
④.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸
无线传屏器
①.支持系统类型：Windows，Apple Mac
②.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz
③.Wi-Fi带宽：867Mbps
④.传输分辨率：≥3840×2160
⑤.输入帧率：Type C ≥30fps
⑥.传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米
⑦.触摸反控：支持

	一楼展厅
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	透明互动屏
	
	
	7.2m2
	
	
	1.名称:透明互动屏
2.型号、规格：透明互动屏
外观尺寸1200*2000*500显示尺寸1649*928分辨率3840*2160 16：9 像素间距0.4296(W)×0.4296(H) 对比度2000：1 亮度均匀性 95% 显示样色16.7M 响应时间5ms
可视角度178°/178°功放输出8欧·3W双路音频功放输出  
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、 1080I 
触摸技术红外触摸，标配10点触摸控制 手指、笔；或其它任何非透明物体 
触摸分辨率32767*32767  扫描速度50scans/s响应时间5ms触摸次数不受限
机箱材质 冷板钣金+高温烤漆  功耗≦370Ｗ
互动软件
①. 大屏屏幕为视频和图文内容展示屏幕，无人操作时自动展示待机画面 
②. UI界面设计
A. 程序色彩体系建设，前期策划、素材收集、归纳及文案大纲：各互动层级的素材收集，规格处理，颜色调整，编辑策划；
B. 逻辑结构层动态视觉画面呈现，主界面UI设计、内容界面UI设计及制作，平面原创图案合成定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出：专业美工，主界面UI设计、内容界面UI设计及制作：包括但不限于UI图片嵌入、二维动画制作、特效制作、人机交互感应控制，功能测试，点击分类查询对应图文介绍；逻辑判断，预留端口做中控控制，二次开发接口预留；将界面内容、特效动画、互动查询底层程序打包发布可执行文件
③. 软件的具体展示风格根据现场展厅墙体设计风格进行设计，与现场展厅风格匹配，软件程序满足综合需求，整合输出。程序整合后总体测试效果。
④. 具体展示内容待定，软件完美适应在对应的一体机显示设备上。 

	一楼门厅
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	LED显示屏
	
	
	14.05m2
	
	
	1.名称:LED显示屏
2.规格:1.点间距：2mm
2.点密度：250000点/平方；
3.亮度：500nits
4.色温：3000—18000（K）可调
5.刷新频率：≥3840Hz;
6.对比度:3000:1
7.亮度均匀性 ≥97%；色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内
8.最大功率：≤800W/m²,平均功率：≤350W/m²;
9.工作电压：AC:220V~240V、50~60Hz;
10.净显示面积：含边面积(边0mm)5000*2810=14.05 m²
11.视频处理器：12网口LED二合一拼控卡；支持3路视频信号同时输入，其中：1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个HDMI 1.4接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60Hz；支撑结构弧形免焊结构14.05平方；控制电脑i5带独立显卡以上1台甲方自备；屏体内部耗材通讯线及线槽；
12.屏体内部耗材：屏体内部电缆及线槽铜芯线(屏体内)；
13.安装调试/培训：屏体安装调试；使用培训等；
14.包装运输：包装、运抵需方指定施工地点

	竞标报价（小写）
	￥：                 元
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	大写：              元
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