
编 制 说 明

工程名称：交拓公司渣土消纳场“复林”工程油树坞区块                                                              
	一、工程概况
1、工程名称：交拓公司渣土消纳场“复林”工程油树坞区块。

2、工程地点：杭州市富阳区富春街道油树坞区块。
3、工程规模及内容：

《杭州市富阳区富春街道油树坞区块渣土消纳场临时占用林地项目》恢复森林植被的面积为6.4914公顷（97.37亩），本工程采用适宜本地块生长的乔木树种，共计10808株，本工程采用池杉、落羽杉、湿地松3个树种，种植株数分别为：池杉3603株，落羽杉3603株，湿地松3602株。
二、招标范围
招标范围：编制说明范围内的工程量清单全部内容。
三、编制依据
1、杭州华绘业技术服务有限公司提供的实施方案。
2、《浙江省营造林工程造价编制规范》（2019版）。

3、《浙江省营造林工程预算定额》（2019版）。

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

6、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018 版）。
7、《杭州造价信息》2022年第3期富阳信息价、《浙江造价信息》2022年第3期及市场询价。
8、人工费按杭州市建设工程造价和投资管理办公室[2012]3号文件，2022年3月杭州市建设工程人工信息价。

9、现行相关文件、解释及法律法规等。
四、工程质量、工期
工程质量、工期：见本工程招标文件。
五、取费标准

1、本工程措施费按费率3.91%计取，管理费按费率8%计取，利润按费率8%计取。

2、规费按费率20.26%计取，税金按费率3%计取。
六、编制说明

1、种植穴按50*50*40cm考虑。

2、施基肥用45%硫基复合肥作基肥，0.5kg/穴（分2次施）考虑。

3、绿化养护期按一年考虑。

4、排水沟按0.4*0.5m开挖，长度按746m。

七、其他说明

各投标单位应根据施工图纸自行组织现场踏勘，并结合本工程量清单报全综合单价，清单描述不足但设计有明确要求或属于施工规范要求的以及法律法规规定的强制性内容均应考虑到报价中，中标后不得调整。

九、本工程预算造价为53.0079万元。



