工程量清单编制说明
工程名称：临安区板桥镇竹材分拣中心(秋口村)二期建设项目
	1、 工程概况：本工程施工地点位于浙江省秋口村早湾里，工程范围为主体建设，室内装修，室外给水。
2、 编制范围：见招标文件。
3、 清单编制依据 
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充规定（浙建站计（20 13）63号）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额 》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额 》（2018）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》(201 8)等省、市现行计价文件；  
2、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建 建发【2019】92号）；
3、建设单位提供的施工图（图纸版本或出图日期）、地质勘查资料及相关资料等；
四、工程质量、工期、材料、施工等要求：见招标文件。 
五、报价说明：
1、安全文明施工基本费按非市区一般工程考虑，应不低于相应基准费率的90%（即施工取 费费率的下限），取费基数为“ 人工费+机械费” ，市政安装工程下限为5.54%；土建工程下限为8.21%，安装工程下限为6.13%；
2、 规费费率不得低于标准费率的30%（市政安装工程标准费率为27.8%；土建工程标准费率为25.78%，安装工程标准费率为30.63%），取费基数为“ 人工费+ 机械费” ；税金费率按9%计取；
 3、 企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的《浙江省建设工程计价规则（2018版）》和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%（本工程下限费率：市政安装工程为12.598%；土建工程为12.43%，安装工程为16.29%）的计算值。企业管理费的取费基数为人工费+机械费。其他施工组织措施费由投标人自行考虑报价。
4、根据 《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》等文件要求，本项目招标控制价编制时已考虑安责险预算并计入建安工程造价内，请投标人在投标报价时，结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价；
5、根据浙建建发[2022]37号文件，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，本项目招标控制价编制时已考虑相关费用并计入建安造价，请投标人在投标报价时，结合工程实际和企业信用状况将其列入安全文明费中进行自主报价。

6、投标人应根据踏勘现场的结果，报价时应根据现场情况及地质资料等内容综合考虑。 
[bookmark: _GoBack]六、其他：
1、本工程所有砂浆除有特殊说明的除外均应按预拌砂浆考虑；
2、本工程所有混凝土除有特殊说明的除外均应按商品混凝土考虑；
3、因施工图不详或有多种原因、说明的以工程量清单特征描述为准；
4、技术措施项目清单中未单列模板项目清单的，模板费用均包含在分部分项工程量清单中；本工程混凝土构件的模板工程量均按接触面计算；
5、经设计回复，安装吊灯吊杆高度为1m；
6、经设计回复，砖砌材料修改为±0.00以下为混凝土实心砖MU15,±0.00以上修改为混凝土实心砖MU10；
7、经设计回复，标高1.2米以上墙体更改为：0.5mm厚HV-900型单层单层彩钢板；
8、经设计回复，室外雨水管落地窑井不计算在本次预算中；
9、经设计回复，墙体防潮层更改为-0.06m处设20厚1:2.5水泥砂浆防潮层，内掺5%防水剂；
10、经设计回复，钢檩条未标注按边跨LT-1,中跨LT-2；
11、经设计回复，屋面天沟材料采用3厚304不锈钢板；
12、经设计回复，屋面泛水板和屋脊板采用1厚镀锌钢板；
13、安装中入户线按20米/处计入；
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