招标控制价编制说明

一、工程概况

1.工程名称：山基村造纸作坊修缮工程

2.建设单位：杭州市富阳区文化和广电旅游体育局
3.工程地点：杭州市富阳区灵桥镇山基村

4.工程规模及内容： 山基村造纸作坊建于民国现代。由2 个皮镬、2 个漾滩、37 个竹宕、2 个浆竹料塘、抄纸房和磨料房打浆等组成，总占地面积 2500 平方米。遗存较为集中，基本保持原有格局，且保存基本完好。民国四年（1915），“姜芹波忠记”昌山纸在巴拿马万国商品博览会上获奖，被确认为最高特货。山基村现被列为国家级非遗富阳竹纸技艺重点保护村。现为杭州市级文物保护单位。
二、工程招标范围

招标范围： 本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。
三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

4.浙江城市空间建筑规划设计院有限公司绘制的施工图纸；

5.《杭州造价信息》2021年第11期正刊、《浙江省造价信息》2021年第11期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入；

6.相关解释、政策文件及法律法规等。

四、工程质量、工期

工程质量、工期： 见本工程招标文件。
五、取费标准

（一）仿古建筑工程

1.企业管理费用：按仿古建筑工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为16.78%;

2.利润：按仿古建筑工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为7.6%;

3.施工组织措施项目费：按仿古建筑工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，总费率为6.55%；

4.规费：按仿古建筑工程一般计税费率计取，以人工费+机械费计算基数，费率为31.75%;

5.税金：按仿古建筑工程一般计税方法税率计取，以税前工程造价为计算基数，税率为9%。

（二）安装工程

1.企业管理费：按通用安装工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为21.72%。

2.利润：按通用安装工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为10.4%。

3.施工组织措施费：按通用安装工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为7.36%。

4.规费：按通用安装工程一般计税费率计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为30.63%。

5.税金：以税前工程造价为计算基数，费率为9%。

六、综合说明

（一）仿古建筑部分

1.木构件均按老杉木计算，木材的要求详见图纸及设计方案说明；
2.瓦屋面及屋脊(参原规格），瓦件整修添配比例详见图纸；
3.木材的防腐及防疫均按面积计算；

4.暂定价：

综合暂定价

木材防潮                                     500元/项
  标志板                                       1000元/块
（二）安装部分

电
1.腌制房AL3配电箱出线及配管WL3/WL4回路BV2X2.5+PE2.5-SC20-WE/CLE引至仓库，暂按300m计入；

2.腌制房AL3配电箱出线及配管WL5/WL6回路BV2X2.5+PE2.5-SC20-WE/CLE引至仓库，暂按600m计入。

3.因图纸配电房位置未标注，配电箱进线及配管YJV4X10+1X10-SC40，暂按50m计入。

水

腌制房接市政给水PPR塑料管DN25,暂按100m计入；

抄纸房接市政给水PPR塑料管DN25,暂按30m计入。
本工程预算造价为189065元（其中暂估价1635元）。

九、工程变更的合同价款按以下条款进行调整：

1.招标控制价清单中有相同项目的，按照相同项目单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

2.招标控制价清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

3.招标控制价清单中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：参照招标控制价组价原则重新组价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

4.其他：由于工程项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。材料变化的仅调整材料差价，并计增减材料差价的税金。

