杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目公开询价文件
杭州临空招商会展管理有限公司对杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目进行公开询价。具体如下：

一、项目名称：

杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目

二、项目主要内容及要求:

1.服务地点：杭州市萧山区南阳街道杭州大会展中心一期（具体位置由询价人指定）；

2.服务对象：奥斯德诺品牌移动隔断系统（包含轨道、传动滑轮、密封系统、面板及五金等）具体数量、规格参数详见询价任务书；
3.服务期限：自合同签订之日起1年；

4.服务内容：分三部分，一次性大修 + 常规保养、维修及紧急抢修 + 重大展会驻场服务（具体详见报价清单）；
5.报价要求：该项目总价的最高限价为150000元整（含税），上述报价中的人工费单价已包含乙方作业人员的保险、交通、差旅、工具等所有费用，高空作业机具由甲方提供（仅提供机具，不操作），不足4小时按0.5工计，超过4小时不足8小时按1工计；

6.承包方式：按实结算；

7.付款方式：第一部分（一次性大修）乙方全面排查并出具《移动隔断系统评估报告》后，完成甲方确认的全部维修工作，并经甲方验收合格，提供经甲方确认的《维修工单》及配件更换记录，甲方审核无误后[30]日内支付全部费用；第二部分（常规保养，维修及紧急抢修）、第三部分（重大展会驻场服务）费用支付按季度结算。乙方于每季度末提供经甲方确认的《维修工单》及配件更换记录，甲方审核无误后[30]日内支付相关费用的95%（预留5%作为质保金），合同期一年满后，经甲方确认无质量问题，支付剩余5%质保金。
三、供应商须具备的资格条件：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。
2.近三年内（2023年至今）至少有一个同类活动隔断维保服务业绩（提供合同复印件）。
3.拟派作业人员须持有有效的高空作业证（高处作业类别）及意外伤害保险。

4.本项目不接受联合体报价。 
四、询价响应文件递交

1.递交方式：通过“招必得”进行线上递交；

2.递交截止时间：2026年 5月 15日 15时 00分。
五、提交询价响应文件时应包含以下内容（均需加盖公章）

1杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目报价清单(详见附件1：响应文件相关格式)；

2.法定代表人或主要负责人授权委托书(含被授权人身份证复印件)；

3.营业执照复印件并加盖公章(或事业单位法人证书等)；

4.资格条件中要求提供的相关证明文件；

5.符合参加杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目应当具备的一般条件的承诺函（详见附件1：响应文件相关格式）。

六、评审
1.符合性审查

询价响应文件有下列情况之一的，视为符合性审查不通过，作无效响应文件处理：

(1)未按照询价文件要求签署或盖章的；

(2)法定代表人或主要负责人授权书所载内容与本项目内容有异的；

(3)内容不全、内容字迹模糊辨认不清的或未按询价文件要求提供的；

(4)提交两个以上不同的响应文件或者投标报价，且响应文件中未声明哪一个有效的；

(5)报价超过最高限价。

2.评审方法：采用最低价法，在实质性满足询价文件要求的前提下，以含税投标价最低的原则来确定协议成交供应商。若出现供应商最低报价相同的情况，则在采购人相关监督部门的监督下以抽签的方式确定最终成交供应商。

七、成交

采购人按照评审原则确定的排名顺序选定成交单位，如成交单位因不可抗力或自身原因不能履行合同的，采购人可确定排名次之的成交候选人为成交单位或组织重新询价；因报价单位少于三家或因通过符合性审查单位少于三家的，采购人可组织重新询价。

八、询价失败

至询价文件递交截止时间，询价响应文件提交单位不足3家的。

九、联系方式

采购单位：杭州临空招商会展管理有限公司

地址：港城大道与美狮路交叉口东380米杭州大会展中心一期7号馆3层

联系人：张女士

电话：15924131493
监察部门：0571-86971818

杭州临空招商会展管理有限公司

2026年5月9日

杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目询价任务书

一、项目主要内容及要求:

1.一次性大修进场后对所有隔断进行全面排查、纠正性维修，出具《移动隔断系统评估报告》。需更换的配件须附故障图片或视频，经甲方书面同意后实施。
2.常规保养、维修及紧急抢修合同期内突发故障、零部件损坏的维修；并按甲方要求进行常规保养。
3.重大展会驻场服务在重大展会期间提供驻场服务，故障发生后2小时内完成维修。

二、活动隔断数量清单
	杭州大会展活动隔断数量清单

	楼层
	所在区域
	规格（长*高）
	面积（㎡）
	小计（㎡）
	隔断数量（片/件）
	门中门（片/件）
	备注

	1F宴会厅
	P1活动隔断宴会厅
	70730*16100
	1138.75
	3299.2
	58
	12
	

	
	P2活动隔断宴会厅
	70730*16100
	1138.75
	
	58
	12
	

	
	P3活动隔断宴会厅
	31730*16100
	510.85
	
	28
	6
	

	
	P4活动隔断宴会厅
	31730*16100
	510.85
	
	28
	6
	

	1F会议室
	P5活动隔断新闻发布厅
	26500*5900
	156.35
	287.03
	22
	0
	

	
	P6活动隔断新闻发布厅
	11075*5900
	65.34
	
	10
	0
	

	
	P7活动隔断新闻发布厅
	11075*5900
	65.34
	
	10
	0
	

	2F  会议室
	P8活动隔断1-201会议室
	22450*6150
	138.1
	489.98
	20
	0
	

	
	P9活动隔断1-201会议室
	17380*6150
	106.89
	
	16
	0
	

	
	P10活动隔断1-203会议室
	17380*6150
	106.89
	
	16
	0
	

	
	P11活动隔断1-203会议室
	22450*6150
	138.1
	
	20
	0
	

	2F  连廊会议室
	P12活动隔断 1-2#连廊会议室
	19785*6010
	118.9
	337.91
	17
	0
	

	
	P13活动隔断 3-4#连廊会议室
	19830*6010
	119.18
	
	17
	0
	

	
	P14活动隔断 7-8#连廊会议室
	16610*6010
	99.83
	
	14
	0
	

	合计
	4414.12
	334
	36
	


三、服务要求与标准
1.技术标准：推拉顺畅、无阻无异响；隔断收口垂直，锁闭后缝隙均匀；密封胶条完整不漏光漏音；五金开合灵敏。
2.响应时间：

（1）紧急抢修：8小时内到达现场；

（2）常规维修/保养：24小时内到场。

3.配件更换程序：必须经甲方书面确认（附故障证明），否则甲方有权拒付。
4.配件质保期：12个月（因质量问题或安装不当导致的损坏免费更换）。

5.配件处理机制

乙方更换的配件如未使用原品牌，应满足以下要求：

（1）兼容性：所用的通用配件（如标准尺寸滑轮）应与现有隔断的轨道、型材兼容，不得破坏隔断的主体结构及外观完整性；
（2）性能不低于原标准：改造后隔断的推拉顺畅度、隔音密封性能、使用寿命不得低于原厂标准；
（3）责任承担：乙方对更换配件工程质量及安全性承担质量保证责任，质保期为[12]个月。如因改造导致隔断出现新的问题（如漏音、结构松动），乙方应无偿修复并承担相应损失。

6.现场踏勘效力（现场踏勘联系人：13867465572）
乙方确认：

□已按要求完成现场踏勘，充分了解本项目移动隔断的现状。
□自愿放弃现场踏勘，但承诺：无论是否踏勘，均视为已完全知晓本项目隔断的品牌（奥斯德诺）、型号、零部件状况（包括但不限于AN-50#吊轮等部件的属性）及全部维保难点，乙方中标后，不得以“未了解现场情况”“原厂配件停产”“零部件非通用型号”等任何理由，要求增加合同价款、延长服务期限或免除其按合同约定应履行的维修、改造义务。
五、安全要求
作业高度最高16米，属高空作业。作业人员须持有效高空作业证，乙方为安全第一责任人，承担全部安全事故责任。甲方提供高空作业机具（人字梯、剪刀车等），但不免除乙方安全责任。乙方对作业过程中发生的任何安全事故（包括但不限于人员伤亡、财产损失、第三方损害等）承担全部责任，包括但不限于：

1.乙方作业人员自身伤亡的，由乙方承担全部工伤赔偿责任；
2.造成甲方人员、第三方人员伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任；
3.造成甲方或第三方财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任；
4.因安全事故导致甲方被行政处罚或被追究其他法律责任的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失；
5.甲方不承担任何因乙方作业引发的安全事故责任，无论该事故是否与甲方提供的作业环境有关。

五、违约责任
1.响应不及时：未按约定时间响应或到达现场的，每发生一次，向甲方支付违约金[500]元；
2.未建立备件库存：未按合同约定建立或补充备件库存，导致维修延误超过[8]小时的，每发生一次支付违约金[500]元；
3.擅自改造：未经甲方书面审批擅自进行改造的，甲方有权责令恢复原状，费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失；
4.维修质量不合格：同一故障在维修后[30]日内再次发生的，乙方应免费返修，并支付违约金[200]元/次；
5.单方解除合同：乙方擅自解除合同的，应向甲方支付合同总额 [20]% 的违约金。
附件1：响应文件相关格式
封面
杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目

询价响应文件

供应商全称：___________________（盖公章）

日期：____年__月__日

杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目

报价清单

第一部分：一次性大修

乙方进场后对所有隔断进行一次全面排查、纠正性维修，并出具《移动隔断系统评估报告》。需更换的配件须经附故障图片或视频佐证，证明更换的必要性，经甲方同意后后方可实施。

第二部分：常规保养，维修及紧急抢修

合同期内（不含第一部分已处理的问题），因日常使用中出现的突发故障、零部件损坏等，按实际发生进行维修。常规保养并按甲方要求进行维护保养服务。

第三部分：重大展会驻场服务

 合同期内，乙方按甲方要求在重大展会中提供驻场服务，在发生故障时第一时间进行维修，在2小时内完成维修工作。
	活动隔断维修费用模拟清单                                                                                  

	1.人工价格

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	模拟数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1 .1
	一次性大修人工费
	1、进场后对所有隔断进行全面排查、评估、纠正性维修，要求熟练技术员，能独立维修作业。高空作业机具由甲方提供；
2、操作人员有登高作业证；
3、含差旅等所有费用。
	工
	20 
	
	
	

	1.2
	保养维修人工费
	合同期内常规保养，维修及紧急抢修，包含保养所需要的清理工具、润滑油等耗材；

如紧急维修需8小时内到场；

操作人员有登高作业证；
4、含差旅等所有费用。
	工
	30
	
	
	

	1.3
	重大展会驻场人工费
	根据甲方要求安排人员驻场服务，如发生故障需第一时间进行维修，并在2小时内完成维修工作；

2、操作人员有登高作业证；
3、含差旅等所有费用。
	工
	10
	
	
	

	人工费小计
	 
	（含税，税率：   %）

	2.配件价格

	序号
	名称
	型号
	单位
	模拟数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	2.1
	吊轮
	AN-50#重型

金属钢制高强度滑轮 单套可最大承重1.5吨
	个
	25
	
	
	[image: image22.png]




	2.2
	吊轮
	AN-50#

金属钢制滑轮 单套可最大承重1吨
	个
	15
	
	
	[image: image2.png]




	2.3
	导向片
	6种型号

根据转弯方向来定制加工
	个
	40
	
	
	[image: image1.png]




	2.4
	自导向轨道驳口
	T型-1

金属高强度材料
	个
	1
	
	
	[image: image3.png]




	2.5
	自导向轨道驳口
	T型-2

金属高强度材料
	个
	1
	
	
	[image: image4.jpg]




	2.6
	自导向轨道驳口
	十字型

金属高强度材料
	个
	1
	
	
	[image: image5.jpg]




	2.7
	自导向轨道驳口
	弯头

金属高强度材料
	个
	1
	
	
	[image: image6.png]




	2.8
	轨道
	AN-50#

工业用铝6063-T6
	米
	5
	
	
	[image: image7.jpg]




	2.9
	轨道
	AN-50#重型

Q235一体浇筑轨道
	米
	5
	
	
	[image: image8.png]




	2.10
	密封胶头
	2种型号（一公一母）

Pom粒子压铸成型
	个
	10
	
	
	[image: image9.jpg]




	2.11
	收边铝
	工业用铝6063-T6
	米
	50
	
	
	[image: image20.png]




	2.12
	顶/地封型材
	工业用铝6063-T6
	米
	50
	
	
	[image: image21.png]




	2.13
	框侧型材
	4种型号（与隔断配套）

工业用铝6063-T6
	米
	50
	
	
	[image: image10.jpg]




	2.14
	门中门型材
	2种型号（一公一母）

工业用铝6063-T6
	米
	50
	
	
	[image: image11.jpg]




	2.15
	门横料型材
	工业用铝6063-T6
	米
	50
	
	
	[image: image12.jpg]Gg=





	2.16
	密封胶条
	9种型号 高分子改性PPVC材质 根据型材留孔尺寸定制
	米
	50
	
	
	[image: image13.jpg]




	2.17
	门锁
	金属材质，隔断专用
	个
	10
	
	
	[image: image14.jpg]




	2.18
	重型内部伸缩结构
	金属材质根据移门宽度和高度定制加工，荷载要求能顶出120kg
	套
	10
	
	
	

	2.19
	重型伸缩板
	工业用铝6063-T6

一体压铸成型
	米
	10
	
	
	[image: image15.jpg]e ——





	2.20
	重型内部伸缩器
	液压助力，荷载最大能顶出275kg
	套
	10
	
	
	

	2.21
	合页合金
	工业用铝6063-T6
	个
	10
	
	
	[image: image16.jpg]




	2.22
	执手孔
	2种

位于移门正面和侧面
	个
	10
	
	
	[image: image17.jpg]




	2.23
	执手
	2种

直柄和完柄
	个
	5
	
	
	[image: image18.png]




	小计
	
	（含税，税率：  %）

	


总价：（人工费小计+配件费小计）=             元

说明：

本清单中的人工费单价已包含乙方作业人员的保险、交通、差旅、工具等所有费用，综合单价固定。高空作业机具由甲方提供（仅提供机具，不操作），不足4小时按0.5工计，超过4小时不足8小时按1工计；

表格中为原厂配件清单，允许采用其他品牌替代，但需确保替代品能与现有设备适配，性能参数不低于原厂标准；
部分材料涉及多种型号的定制采购，报价已综合涵盖该型号下（如3种尺寸/2种型号/5种功能模块）等所有定制形式，价格不再另行调整；
更换后的配件享受12个月质保期；

清单中的数量为合同期内预估总量，仅用于报价评分和基准价计算，不作为实际采购的承诺，最终按实际发生数量结算；

所有配件更换需经甲方书面确认（附照片/视频），未经确认的不予结算；

法定代表人或主要负责人授权委托书

杭州临空招商会展管理有限公司：

我以______________________（公司名称）法定代表人/主要负责人的身份授权________（姓名），参加贵公司组织的杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目询价活动，该授权代表以我单位的名义签署响应文件、澄清承诺、采购协议书(合同)以及执行与该项目有关的一切活动本公司予以承认。

授权代表无转委托权，特此委托：

授权代表姓名：_______

单位：___________________________

职务：___________________________

联系电话：_______________________
身份证号码：_____________________

附授权代表身份证复印件(正反面并加盖投标单位公章)
供应商全称（盖章）：_____________________

法定代表人/主要负责人（签字或盖章）：_______________

授权代表（签字）：_______________________

日期：____年____月____日

营业执照

营业执照复印件并加盖公章(或事业单位法人证书等)

现场状况知晓承诺函
致：杭州临空招商会展管理有限公司（招标人/甲方名称）
本公司已仔细阅读《杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目询价任务书》关于“现场踏勘”的全部条款。本公司确认：
□ 选项一：已按要求完成现场踏勘
本公司已于 _____ 年 ____ 月 ____ 日派员完成现场踏勘，充分了解本项目移动隔断的现状（包括但不限于：品牌“奥斯德诺”、型号、吊轮等零部件的实际状态、轨道结构、16米高空作业环境等），对维保难度及工作量已有充分认知。
□ 选项二：自愿放弃现场踏勘
本公司自愿放弃现场踏勘，但郑重承诺：无论是否踏勘，均视为已完全知晓本项目隔断的品牌（奥斯德诺）、型号、零部件状况（包括但不限于吊轮等部件的专用/通用属性）、高空作业环境及全部维保难点。
共同承诺：
本公司中标后，绝不因“未了解现场情况”“原厂配件停产”“零部件非通用型号”“作业高度超出预期”等任何理由，要求增加合同价款、延长服务期限或免除其按合同约定应履行的维修、改造义务。否则，招标人/甲方有权单方面解除合同，并追究我公司的违约责任。
[image: image19]
投标人/乙方（盖章）： ________________________
授权代表（签字）： ________________________
日期： ________________________
符合参加杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目应当具备的一般条件的承诺函

杭州临空招商会展管理有限公司：

我单位参与杭州大会展中心2026-2027年活动隔断维修保养项目询价活动，郑重承诺：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.具有法律、行政法规规定的其他条件。

6.未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.不存在下列行为：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商全称（盖章）：_____________
日期：___年__月__日

项目相关的其他材料（若有）

（加盖公章）
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