工程量清单编制说明

项目及标段名称：太阳镇武村村路灯堤坝等建设项目      
	一、工程概况
太阳镇武村村路灯堤坝等建设项目，工程主要内容包括游步道、挡墙修复、涵管，太阳能路灯安装等。

二、编制依据
    1.业主单位提供的施工图纸；
2.《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建筑工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省市政工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程计价规则》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）等及相应的补充内容和文件。
3.本工程施工招标文件。

4.现场施工条件及常规施工工艺。
三、工程质量、工期、材料、施工等要求详见招标文件。 
四、安全文明施工基本费费率按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》中的相关规定计取(包含“智慧工地”及“疫情常态化防控”)。安全文明施工基本费具体要求详见招标文件，取费基数为“人工费+机械费”，本工程为非市区工程，取费费率按《浙江省建设工程计价依据》(2018版）规定的中值计取,园林绿化工程费率为6.12%，市政工程费率为8.4 %，土建工程费率为9.12 %，市政安装工程费率为6.15%，取费基数“人工费+机械费”。
五、规费(排污费、社保费、公积金)费率：本工程规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018年版）规定的费率计取，园林绿化工程费率为30.97%，市政工程费率为18.75%，土建工程费率为25.78%，市政安装工程费率为27.8%，取费基数“人工费+机械费”。
六、税金包括增值税（销项税额）。费率按9%计取。
七、企业管理费含安责费按中值记取，本工程管理费按标准费率中值计取，园林绿化工程费率为18.84%，市政工程费率为17.37 %，土建工程费率为16.90 %，市政安装工程费率为17.11%，取费基数“人工费+机械费”。 
八、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容详见招标文件。

九、本工程暂定价：

投标时不得变动则按无效标处理：无
十、其他需要说明的问题：

(1).技术措施项目清单中未单列模板项目清单的，模板费用均包含在分部分项工程量清单中，本工程混凝土构件的模板工程量均按模板接触面面积计算；
(2).项目特征未注明的单位均为mm（毫米）；
十一、注意事项：

1、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑在内。

2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。

3、所有组织措施项目费和以“项”为计量单位的技术措施费一次性包干，请投标单位充分考虑本工程实际风险，结算时不作调整，措施项目部分编制要求详见招标文件，措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应根据施工组织设计补充清单项目自行报价。

4、施工过程中如需与其他部门或相关单位协商与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人预不负责。     

5、工程施工时，投标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物，电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全维护措施，由此发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总价中，招标人不另行支付。

6、承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、确认社会交通组织方案等，指定详细的保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总价中，招标人不另行支付；
                                                            浙江豪圣建设项目管理有限公司
                                                         浙江蟠龙工程审计咨询有限公司

                                                        二零二六年八月


