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预算编制报告书

一、工程概况

本工程位于杭州市富阳区东洲岛，工程为市政工程，本工程内容为道路西起梳山桥，东至东桥路三号路交叉口（大华股份），全长9387.467m，宽 3-8m 不等，绿道等级为绿道支线，绿道分类为江堤结合型绿道。

二、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013。

2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

3.《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

4.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

5.杭州市城建设计研究院有限公司提供的施工图纸。

6.《杭州造价信息》2022年第3期富阳区信息价，《浙江造价信息》2022年第3期和《价格信息》，无富阳区信息价的材料价格采用当期杭州地区材料价及副刊，无信息价的材料价参考市场价。

7.《关于杭州市人工信息价发布和使用规定的通知》（杭州造价投资办[2012]3号文）按2022年第一季度进行调整：一类人工138元/工日；二类人工149元/工日；三类人工171元/工日。

8.关于《贯彻执行浙江省建设工程计价依据（2018版）》的通知（杭建市[2018]164号）。

9.关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知（杭建市发[2018]578号）。

10.关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见（杭建市发[2018]579号）。

11.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）。

12.相关文件、解释及法律法规等。

三、取费标准

1.施工组织措施费：按市区工程的中值计取，以人工费和机械费为计算基数，市政工程为7.47%。

2.综合费用：按中值计取，以人工费和机械费为计算基数，市政工程企业管理费费率为17.37%，利润费率为9.99%。

3.规费：以人工费和机械费为计算基数，市政工程费率为18.75%。

4.税金：以直接费、综合费用和规费为计算基数，费率为9%。

四、编制说明

1.本工程混凝土采用商品混凝土。

2.本工程外运运距按15km考虑。

3.回填方按塘渣考虑。

4.新建路面部分考虑路宽为5m，土路改造部分考虑路宽为3m，修复路面部分考虑路宽为5m。

5.胀缝间距考虑200m。
五、暂估价部分（仅计税金）

监控摄像机                 4000元/台 合计8000元

安装调试费                 2000元/项 合计2000元

电源避雷器                 300元/套  合计600元

视频避雷器                  300元/套  合计600元

控制信号避雷器              300元/套  合计600元

空气开关                    80元/只   合计160元

施工辅材                    2000元/批 合计2000元

座椅                        500元/套  合计2000元

不锈钢一级标识标牌          900元/套  合计1800元

不锈钢二级标识标牌         1000元/套  合计4000元

不锈钢四级标识标牌         1000元/套  合计1000元

不锈钢钢板路牌             200元/块   合计1800元
以上暂估价合计24560*1.09=26770元
六、编制结果
本工程预算造价为2479146元(大写：贰佰肆拾柒万玖仟壹佰肆拾陆元整)，其中暂估价为26770元。

七、附件

1.工程预算书一份
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