下练村碧东坞、虎山脚道路建设工程
编制说明

一、工程概况

1.建设地点：富阳区胥口镇下练村。
2.建设工程的主要结构形式、规模、范围：①新建1#机耕路,长325.0m,宽3.5m,配套改造灌渠325.0m；②新建2#机耕路,长137.0m,宽5.0m；③新建3#机耕路,长290.0m,宽3.5m；④机耕桥2侧增加栏杆,总长28m。

二、编制依据

1.工程施工图纸等相关资料。

2.《浙江省水利工程量清单计价办法》。

3.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）。

4.浙江省水利厅《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）。

5.浙江省水利厅《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）。

6.《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

7.预算材料价格参照《杭州造价信息》2022年3期，《浙江造价信息》2022年第3期及市场价计入。

8.其他相关政策法律法规等相关文件资料。

三、说明

1.人工工资预算单价

根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）规定、我省水利水电工程的定额人工预算单价为128元/工日，补差部分仅计税金。

2.材料预算单价

材料的预算价采用《杭州造价信息》2022年第3期富阳建材价格或实际调查价。根据《规定》：水泥预算限价300元/t，钢材预算限价3000元/t，超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内。

3.工程单价取费标准：

本工程取费类别为三类，费率如下： 

（1）措施费按直接工程费的3.5％计。

（2）间接费费率，土方工程8.5％，石方工程10.5％，砼工程10.5％，基础处理工程11％,疏浚工程按8.5%，水土保持防护工程按8.5%，安装工程（以人工费为取费基数）60%。

（3）利润，为直接工程费和间接费之和的5％。

（4）税金，为直接费、间接费、企业利润三项之和的9％计。
四、其它情况说明：

1、本工程混凝土按现浇现拌；

五、本工程预算价1218349元.
