工程量清单编制总说明

工程名称：上太阳村农产品仓储中心

	一、工程概况
上太阳村农产品仓储中心位于杭州市临安区。主要施工内容包括：钢结构厂房，室外硬化工程。

二、清单编制依据

    1.业主单位提供的施工图纸；
2.《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建筑工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省市政工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程计价规则》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）等及相应的补充内容和文件。
3.本工程施工招标文件。 
4.现场施工条件及常规施工工艺。

三、编制范围

图纸设计范围内的工程，具体详施工招标文件。

报价说明：

1、根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订），投标报价企业管理费应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费含安责费弹性费率下限乘以20%的计算值，单独绿化工程费率为2.684%，单独装饰工程费率为2.274%，通用安装工程费率为3.258%，市政安装工程费率为2.518%，钢结构工程费率为2.024%，市政工程费率为2.556%，同时，投标人必须对企业管理费含安责费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中进行单独费用报价分析。

2、安全文明施工基本费按非市区一般工程考虑，应不低于相应基准费率的90%（即施工取费费率的下限），取费基数为“人工费+机械费”，单独绿化工程下限为3.85%，市政工程下限为7.56%，通用安装工程下限为6.13%，市政安装工程下限为5.54%，钢结构工程下限为4.92%，单独装饰工程费率下限为4.92%；
3、规费费率不得低于标准费率的30%（单独绿化工程费率为9.183%，市政工程费率为5.625%，通用安装工程费率为9.189%，市政安装工程费率为8.34%，钢结构工程费率为7.524%，单独装饰工程费率为8.376%），取费基数为“人工费+机械费”；税金费率按9%计取；

五、暂定价

 无

六、暂列金：54500元（含税价）
七、其他需要说明的问题： 

（1）分部分项工程数量应根据计价规范中清单项目（含浙江省补充清单项目）规定的工程量计算规则和本省有关规定进行计算。

（2）各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案，并按有关要求做好安全防护工作；

（3）本工程所有砂浆除有特殊说明的除外均应按预拌砂浆考虑；

（4）本工程所有混凝土除有特殊说明的除外均应按商品混凝土考虑；

（5）因施工图不详或有多种原因、说明的以工程量清单特征描述为准；

（6）技术措施项目清单中未单列模板项目清单的，模板费用均包含在分部分项工程量清单中；本工程混凝土构件的模板工程量均按接触面计算。
八、注意事项

 1、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑在内。

2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。

3、所有组织措施项目费和以“项”为计量单位的技术措施费一次性包干，请投标单位充分考虑本工程实际风险，结算时不作调整，措施项目部分编制要求详见招标文件，措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应根据施工组织设计补充清单项目自行报价。

4、施工过程中如需与其他部门或相关单位协商与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人预不负责。     

5、工程施工时，投标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物，电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全维护措施，由此发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总价中，招标人不另行支付。

6、承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、确认社会交通组织方案等，指定详细的保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总价中，招标人不另行支付。                       
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