招标控制价编制说明

一、工程概况

1.工程名称：2020年富阳区美丽城镇建设项目--贤明社区办公室装修工程

2.建设单位：杭州市富阳区新登镇人民政府
3.工程地点：新登镇
4.工程规模及内容： 本工程主要工程内容包括施工图范围内三楼办公室原有砖墙及木门拆除、新做石膏板隔墙、玻璃隔断、砖墙砌筑、墙面抹灰、木门安装、地砖地面铺设、复合地板铺设、墙面无机涂料及装饰面装饰、吊顶安装及水电安装等内容。
二、工程招标范围

招标范围： 本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。
三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

4.浙江经纬工程设计有限公司绘制的施工图纸；

7.《杭州造价信息》2022年第1期正刊、《浙江省造价信息》2022年第1期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入；

8.相关解释、政策文件及法律法规等。

四、工程质量、工期

工程质量、工期： 见本工程招标文件。
五、取费标准

（一）装饰工程

1.企业管理费：按单独装饰工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为15.16%。

2.利润：按单独装饰工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为7.62%。

3.施工组织措施费：按单独装饰工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为5.26%。

4.规费：按单独装饰工程一般计税费率计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为27.92%。

5.税金：以税前工程造价为计算基数，费率为9%。

（二）安装工程

1.企业管理费：按通用安装工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为21.72%。

2.利润：按通用安装工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为10.4%。

3.施工组织措施费：按通用安装工程弹性费率的中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为6.18%。

4.规费：按通用安装工程一般计税费率计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为30.63%。

5.税金：以税前工程造价为计算基数，费率为9%。

六、综合说明

（一）、安装部分
1.引自APKTZ1:KJZ7空调室内机干线至层空调配电箱3KT1的进线电缆按50米计入；

2.配电箱3AL4系统图至预留多媒体电源的回路WL1，预留长度按20米计入；
3.空调配电管子预埋至温控开关，电线算至室内机；室内机至温控开关的控制线由空调专业负责，不计入；
4.消防报警系统从接线端子箱1JX1开始计入；
5.弱电系统只计桥架、穿管及预埋接线盒；

（二）、装饰工程

1.根据设计回复，本工程窗台防护栏杆均采用立面大样中的550mm高度定制铝合金栏杆；

2.根据设计回复，内墙抹灰高度计算至梁板底；

3.根据设计回复，内墙隔断均计算至梁板底；
4.铝方通厚度按1.0mm计入；

5.铝方通骨架按C75轻钢龙骨计入；

6.水泥压力板厚度按8mm厚计入，宽度按300mm计入；
7.冰火板钢骨架暂按15kg/m2计入；

8.灯光膜按0.8厚A级白色灯光膜计入；

9.柜台因图纸不明确，暂定价400元每米计入。

10.暂定价：

综合暂定价

书柜         400元/m

本工程预算造价为782573元（其中暂估价3139元）。

九、工程变更的合同价款按以下条款进行调整：

1.招标控制价清单中有相同项目的，按照相同项目单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

2.招标控制价清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

3.招标控制价清单中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：参照招标控制价组价原则重新组价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

4.其他：由于工程项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。材料变化的仅调整材料差价，并计增减材料差价的税金。

