
编制说明

一、工程概况
本工程位于富阳区新桐乡新桐村和程浦村境内，本次工程内容为：边坡喷播复绿、施工便道复林和排水沟浇筑等。
二、编制依据

(1)施工图设计文件

(2)《浙江省水利工程量清单计价规范》（2012版）

(3)《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021版）

(4)《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）

(5)《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021版）

(6)《杭州造价信息》（2022年4月）

(7) 现行相关文件、解释及法律法规等

三、人工及材料预算单价
1.人工工资预算单价

根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021版）规定，我省水利水电工程的定额人工预算单价为128元/工日。
2.材料预算单价

(1)材料的预算价采用《杭州造价信息》2022年第4期富阳信息价或市场价，根据《规定》，外购砂石料1预算限价60元/m3，外购砂石料2预算限价30元/m3，水泥预算限价300元/t，钢材预算限价3000元/t，外购条石预算限价300元/m3。超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内。
四、工程单价取费标准

	工程类别
	项目名称
	计算基数
	措施费
	间接费
	利润
	增值税

	三类工程
	土方工程
	直接费
	3.5%
	6.5%
	5.00%
	9.00%

	
	石方工程
	直接费
	3.5%
	9.5%
	5.00%
	9.00%

	
	混凝土工程
	直接费
	3.5%
	9.5%
	5.00%
	9.00%

	
	基础处理工程
	直接费
	3.5%
	9%
	5.00%
	9.00%

	
	水土保持防护工程
	直接费
	3.5%
	6.5%
	5.00%
	9.00%

	
	安装工程
	人工费
	3.5%
	50.00%
	5.00%
	9.00%

	
	钢筋制安
	直接费
	3.5%
	5.7%
	5.00%
	9.00%


五、其他说明

(1)、耕植土回填利用场地土方。
(2)、混凝土均按二级配考虑。

 (3)、绿化养护期按2年考虑。
六、本工程预算造价291.4170万元。
