
2025年临安区太湖源镇农地提标改造项目（东天目村）

招 标 工 程 量 清 单

招   标  人：                                                 （单位盖章）
法定代表人或委托人：                                       （签字或盖章）
编制单位：                             （盖单位公章及资质专用章）

审核单位：                           （盖单位公章及资质专用章）
法定代表人：                                               （签字或盖章）
编制人：                               （注册造价工程师签字及盖执业专用章）
复核人：                               （注册造价工程师签字及盖执业专用章）

编 制 时 间：二O二六年三月   

工程量清单编制说明

工程名称：2025年临安区太湖源镇农地提标改造项目（东天目村）

	工程概况：
建设φ140PE(6.7/0.8MPa)管道870m，φ110PE(5.3/0.8MPa)管道380m，φ90PE(4.3/0.8MPa)管道1405m，φ63PE(4.7/1.25MPa)管道1710m，新建机埠(含水泵等)，新建首部(水肥一体设备等)，新建下田坡等。

二、编制范围：

图纸设计范围的内容。
        三、编制依据：

1、业主提供的杭州临安富源建筑工程咨询有限公司设计的《2025年临安区太湖源镇农地提标改造项目（东天目村）》2025.11施工图。

2、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》；《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》；

3、浙水建【2013】81号文、浙水建【2016】31号文；

4、（浙水建〔2019〕4号文）《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率调整的通知》；

5、本工程施工招标文件；

6、现场施工条件及常规施工方案；

7、其他有关造价编制依据。

四、编制原则与办法：
1.工程量：根据业主提供的施工图、预算定额工程量计算规则、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》工程量计算规则进行计算；

2.基础单价：

（1）人工预算单价：《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》，以下简称（2021）《规定》，项目取费类别为三类的人工预算单价为128元/工日（包括机上人工）。

（2）材料预算价格：水泥、钢筋、柴油、黄砂、块石预算价格按（2021）《编规》规定执行，水泥预算价限价为300元/t，钢材预算价限价为3000元/t，柴油预算价限价为3000元/t，外购砂石料1预算限价60元/ m3，外购砂石料2预算限价30元/ m3，商品混凝土预算限价150元/ m3，外购沥青混凝土预算限价450元/ m3，条石预算限价300元/ m3，超过预算价限价部分的价差，在计取三税税金后列入相应项目的工程单价内。
五、费用标准

（1）根据浙江省水利厅（浙水建〔2019〕4号文）《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率调整的通知》规定调整，税金费率按9%计取。

（2）根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》，以下简称（2021）《规定》本工程为三类工程标准取费。具体如下：
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5.00%
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9.00%

招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容详见招标文件。  
七、其他说明：

1、混凝土按自拌混凝土考虑，混凝土骨料按碎石和粗砂计。 

2、其他费用：安全生产措施费10718元，投标报价总额不得低于该金额；工程保险费按0.45%计入（该部分发生时按实结算）。

3、预留金不计入内。
八、暂定价：

1、管道二次搬运暂定15000元/项。

2、标识标牌、制度牌等暂定10000元/项。

3、监控设备暂定15000元/项。

以上暂定价合计40000元，暂定价投标时不得变动否则按无效标处理。
九、注意事项：

1、 清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑在内。

2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。

3、承包人施工时应做好与周边相关道路以及周边居民出行的交通组织、文明安全、交通设施等围护工作（包括设置临时交通标志、标牌、标线等），满足交警等相关部门的管理要求。必须做到道路安全畅通，做好安全施工的宣传工作，确保工程顺利进行。涉及费用（含交警等相关部门协助维护等费用），作为投标风险费用，今后不作调整。

4、本工程施工临时设施场地的借用及交通运输（借用村道、地方关系协调等）一系列问题由投标人自行踏勘现场考虑，涉及费用计入措施项目清单，若不报价作优惠处理，今后不作调整。

5、施工临时工程施工单位需根据自己的施工组织设计和现场实际情况自行报价，清单工程量仅供参考，投标单位认为不足，可自行补充；若今后工程实施中发生新的施工临时工程但投标文件未列入的项目，视做投标人在风险费或其他项目中已考虑，今后不作调整。

6、因施工图深度等原因，本清单工程量仅供投标报价使用，实际工程量待结算时按实调整。投标单位应综合工程量误差风险因素进行报价，结算时不因工程量增减变化而调整投标综合单价。
浙江建友工程咨询有限公司
二○二六年三月


